"A)scii
",1,IA,,,,,,0.92,,,,
"B)atch Ymodem
",1,S,8,,B,1024,,0.90,,1=E,"DSZ.COM port [PORT#] speed [BAUD] sb -k [FILE]","DSZ.COM port [PORT#] speed [BAUD] rb -p [FILE]"
"C)rc Xmodem        
",1,IC,8,,,128,,0.78,,,,
"G) YmodemG
",1,S,8,R,,1024,,0.90,,,"QMXFER.COM -s -f [FILE] -l [PORT] -c -b [BAUD] -p G -n [NODE]","QMXFER.COM -r -f [FILE] -l [PORT] -c -b [BAUD] -p G -n [NODE]"
"I)modem
",1,S,8,R,,128,,0.90,,,"QMXFER.COM -s -f [FILE] -l [PORT] -c -b [BAUD] -p I -n [NODE]","QMXFER.COM -r -f [FILE] -l [PORT] -c -b [BAUD] -p I -n [NODE]"
"J)modem
",1,S,8,,,0,F,0.87,,,"JMODEM.COM S[PORT#] [FILE]","JMODEM.COM R[PORT#] [FILE]"
"K)ermit
",1,S,,,,128,F,0.72,,,"PCKERMIT.EXE -s [FILE] -l [PORT] -c -b [BAUD] -p [PARITY] -m 31","PCKERMIT.EXE -r -a [FILE] -l [PORT] -c -b [BAUD] -p [PARITY] -m 31"
"L)ynx
",1,S,8,,B,1024,,0.90,,1=E,"LYNX.EXE S /[PORT#] /[BAUD] [FILE]","LYNX.EXE R /[PORT#] /[BAUD] [FILE]"
"W)indowed Xmodem
",1,S,,,,128,,0.78,,,"WXMODEM.COM -s -f [FILE] -l [PORT] -c -b [BAUD] -p W -n [NODE]","WXMODEM.COM -r -f [FILE] -l [PORT] -c -b [BAUD] -p W -n [NODE]"
"X)modem
",1,IX,8,,,128,,0.78,,,,
"Y)modem (1K Xmodem)
",1,IY,8,,,1024,,0.87,,,,
"Z)modem (Batch)
",1,S,8,,B,1024,,0.94,,1=E,"DSZ.COM port [PORT#] speed [BAUD] pB4096 ha both sz [FILE]","DSZ.COM port [PORT#] speed [BAUD] ha both rz -r [FILE]"
"1) Crc Xmodem (QMXFER)
",1,S,8,,,128,,0.78,,4=F,"QMXFER.COM -s -f [FILE] -l [PORT] -c -b [BAUD] -p C -n [NODE]","QMXFER.COM -r -f [FILE] -l [PORT] -c -b [BAUD] -p C -n [NODE]"
"2) Xmodem (QMXFER)
",1,S,8,,,128,,0.78,,4=F,"QMXFER.COM -s -f [FILE] -l [PORT] -c -b [BAUD] -p X -n [NODE]","QMXFER.COM -r -f [FILE] -l [PORT] -c -b [BAUD] -p X -n [NODE]"
"3) Ymodem (1K Xmodem QMXFER)
",1,S,8,,,1024,,0.87,,4=F,"QMXFER.COM -s -f [FILE] -l [PORT] -c -b [BAUD] -p Y -n [NODE]","QMXFER.COM -r -f [FILE] -l [PORT] -c -b [BAUD] -p Y -n [NODE]"
"N)one - Cancel

Select Protocol",4,IN,,,,,,,,,,
